{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["温控反应釜","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"温控反应釜","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,1,3,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[8,0,9,0],[8,1,9,3],[10,1,10,3],[11,0,13,0],[11,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[14,4,14,7],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["用户名称"]
["联系人  （负责人）",null,"联系电话"]
["用户地址"]
["用户现有设备试用情况"]
[]
["用户用途 及使用具体 要求     "]
[]
["样机安装方式","温控SUNDI-320W及玻璃双层反应釜5L，送货上门，安装调试并培训.",{"$nulls":3},"             "]
["样机所需安装条件","需提供自来水，地漏。                                                        PVC纤维增强管DN16,2根。"]
[]
[null,"■220V±10％              ■单相三线（L、N、PE）                                                                                                                           ■空开大小：  25  安培。  ■接线端子无插头，电源线长：1.8米                                                      所需场地至少大小（mm）：L490*W1100*H1600"]
["试用期限\n","     年       月       日到      年       月       日                 （时间仅限一个月）"]
[]
["调查人员签字：                   用户签字："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}