{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["YAMATO","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"YAMATO","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,1,3,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[8,0,9,0],[8,1,9,3],[10,1,10,3],[11,0,13,0],[11,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[14,4,14,7],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["用户名称"]
["联系人  （负责人）",null,"联系电话"]
["用户地址"]
["用户现有设备试用情况"]
[]
["用户用途及使用具体  要求      "]
[]
["样机安装方式","YAMATO立式压力蒸汽灭菌器（SQ510C）样机送货上门，安装调试并培训.",{"$nulls":3},"             "]
["样机所需安装条件","电源电压：AC220V     电源功率：2.75KW         电源线长度：1.8M               电源线插头类型：      ■三极型插头（16 安培）                                                                          "]
[]
[null,"样机尺寸(mm)：520*660*846(外形尺寸)；直径370*高度470(缸体有效尺寸)；50L(缸体有效容积)。                                                                 样机安放位置：距左方、右方、前方空间尺寸大于  15  公分以上。背后面空间尺寸大于  30  公分以上。"]
["试用期限\n","     年       月       日到      年       月       日                 （时间仅限一个月）"]
[]
["调查人员签字：                 用户签字："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}